>采用高性能的100万像素CMOS传感器1 / 4；

> 300万像素的高清摄像头，2.8mm，3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm可选；

>第四二代高功率红外点阵灯，红外距离为40米60米；

最低照度：颜色0.05lux @ F1.2，黑色和白色的0lux @ F1.2；

> ICR红外滤光片自动切换，实现真正的日夜监控；

>使用H.264视频编码，压缩率高，质量好；

主流支持1280×720（720P）；

>子流支持D1，CIF，VGA，QVGA；

>支持率32kbps ~ 8mbps；

> 50HZ: 1 ~ 25架支架可调，调节到30帧60hz：1；

>支持TCP/IP，DHCP，HTTP，HTTPS，NTP，DNS，RTP、RTSP等网络协议；

>支持ONVIF协议；

> >支架移动检测、闭塞报警、视频丢失、电缆断开、断开连接等功能的支持；

支持3D数字降噪和边缘增强；

支持自动电子快门，适应不同的监控环境；

>支持自动白平衡；

支持手机监控，兼容多种智能手机操作平台；